Zımpara Taşında Çalışma Talimatı

1. Dayama Tablasını Uygun Yükseklikte, Taşın Yüzeyine Yakın Ve Emniyetli Bağlanmış Olmasına Dikkat Edin.
2. Eğer Cam Siper Kullanılıyorsa,Taşlanan Parça Görünecek Ve Çalışanı Koruyacak Şekilde Ayarlayın.

Not: Tezgâhın Cam Siperleri Yoksa Emniyet Gözlüklerini Kullanın.

3) Tezgahı Çalıştırın.

Not: Tezgahı Çalıştırırken Taşın Tam Karşısında Durmayın,Yana Çekilin.

4) Parçayı Sağ Elle Tutup,Sol Elinizle Sallanmasını Önleyecek Şekilde Destekleyin.Parçayı Dayama Tablasına

Oturtup, Gerecin Sertliğine Ve Taşın Cinsine Bağlı Olarak Değişen Uygun Bir Baskı İle Dönmekte Olan Taşın Yüzeyine Bastırın.

1. Taşlama Esnasında Meydana Gelen Isı, Sulanmış Parçaların Sertliklerini Kaybetmelerine Neden Olur.Bu Bakımdan Özellikle Küçük Aletleri Sık Sık Soğuk Su Kabına Daldırarak Soğutun.

6) Parçayı,Taşın Yüzeyinde Sağa Sola Hareket Ettirerek Taşlayın,Böylece Taş Yüzeyinde Oluklar Meydana Gelmesi Önlenir,Dolayısıyla Taşlanan Parçaların Yüzeyleri Daha Düzgün Olur.

Not: Küçük Parçaları Taşlarken Parmaklarınızı Dönmekte Olan Taştan Uzak Tutun, Ayrıca Parçanın Aradaki Boşluktan Kayarak Düşmesini Önlemek İçin Dayama Tablasının Taşa Yakın Olmasına Dikkat Edin.

7) Taş İle Dayama Arasındaki Mesafenin 3 Mm Kadar Olmasını Sağlayın.