**ELEKTROSTATİK TOZ BOYAMA İŞLERİNDE  
 TABANCA BOYASI İLE ÇALIŞMA TALİMATI**

**1.** Tabanca Boyası ( Püskürtme yolu ile) boya yapılırken sigara içilmeyecektir.

**2.** Çıplak alevli ocaklar kullanılmayacaktır.

**3.** Boyama işlemi yapan çalışanlar gerekli koruyucu malzemeleri (toz maskesi, emniyetli ayakkabı, uygun iş elbisesi) kullanmadan boyama işlemi yapmayacaklardır.

**4.** Kirli artıklar sık sık boşaltılan kapalı madeni kutularda toplanacaktır.

**5.** Bez parçası vs. yabancı maddeler yerlere, atılmayacaktır.

**6.** Boyalı ellerle yemek yenilmeyecektir.

**7.** Eller benzin veya boya eriticilerle yıkanmayacaktır.

**8.** Püskürtme yolu ile boya yapılırken, püskürtme memesi önünde oluşabilecek statik elektrik yükünü toprağa verecek topraklama telinin her kullanımdan önce sağlam olduğu kontrol edilecektir.

**9.** Boyama işlemlerinde uygun sağlık önlemleri alınacaktır. (Duş, gözlerin iyice yıkanması vb.)

**10.** Boyama işlemi atölye içinde bulunan boyama kabini içinde yapıldığı için atölye ortamına karışabilecek tozlar için atölye havalandırılmalı, doğal havalandırmanın yetersiz olduğu durumlar için uygun havalandırma sistemi kurulmalıdır.

**11.** Boyanacak malzemelerinyıkama ve temizleme işleri, kullanılacak temizleyici maddelerin kullanma talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.