**PARÇA YIKAMA MAKİNASI ÇALIŞMA TALİMATI**

 1-Tamir ve bakım işlemine başlamadan önce ana şalterden enerjiyi kesin. Şalter dolabını kilitleyerek anahtarı yanınıza alın. Dolap üzerine uyarıcı levha asın.

 2-Çalışma esnasında elektrik çarpmalarına karşı tezgahın topraklama yapıldığından emin olun.

 3-Kapak açık iken makineyi çalıştırmayın.

 4-Dönen parçalara sıkışmayı önlemek için sarkıntılı ve bol elbise giymeyin. Elbiselerinizi düğmeleyin. Kravat, boyun bağı ve kolye takmayın.

 5-Ortamın havalandırmasını sağlayın.

 6-İş bitiminde tezgahın enerjisini kesin.

 7-Temizlik sırasında uygun fırça ve eldiven kullanın.