Hava Komprasör Kullanma Talimatı

1. Yetkilinin İzni Olmadan Makineyi Çalıştırmayınız.
2. Makine Çevresini İyice Kontrol Ediniz.
3. Makineyi Çalıştırmadan Önce Depo Altındaki Su Vanasını Açınız,Suyu Boşaltınız.
4. Makine Çevresini Kontrol Ettikten Sonra Şalteri Açıp Çalıştırınız.
5. Vernikleme İşleminde Basınç Ayarı 6 Atmosfere Ayarlayınız.
6. Çivi Tabancası Çivinin Boyuna Göre 6 Atmosferden Aşağı Olmamalıdır.
7. Makinenin Dönen Kısımlarını Elinizle Durdurmaya Çalışmayınız.
8. Çalışan Makineyi Durdurmadan Ayarlama,Tamir Etme Ve Temizlik İşini Yapmayınız.

Makinenin Bakımı

Günlük Bakımı

1. Makinenin Hortumunun Kırılmaması İçin Hortumu Sarınız.
2. Makinenin Fişini Toplayınız.
3. Makinenin Üzerine Parça Koymayın .
4. Makinenin Tozunu Alınız.

Haftalık Bakım

1. Hava Filtrelerini Temizleyiniz.
2. Yağ Seviyesini Kontrol Ediniz.
3. Su Tutucusunu Temizleyiniz.
4. Kompresörün Altındaki Vanadan Biriken Suyu Boşaltınız.

Motor Yağı

Petrol Ofisi Special Sae 30

Mobil,Diesel Oil Sae 30

Shell,Rotella 30

Bp,Energol Hd 30