#### El Makineleri

Çalışma Güvenlik Ve Kuralları

1. Daima Topraklı Fiş Ve Priz Kullanınız
2. Fişi Prize Takmadan Önce Şalterin Kapalı Olduğunu Kontrol Ediniz
3. Makine Kablosunun Ve Uzatma Kablosunun Kusursuz Olduğunu Kontrol Ediniz
4. Testere Lamasını Değiştirirken Veya Herhangi Bir Ayarlama Yaparken Fişi Daima Çıkarınız.
5. Testerenin Tabandan Taşkınlkığını, Kesilecek Parça Kalınlığından Sadece Birkaç Mm Kadar Fazla Ayarlayınız.
6. İşlem Bittiğinde Şalteri Kapatınız Ve Makine Tamamen Durmadan Elinizden Bırakmayınız.
7. Kesme Sırasında Testere Sıkışıp Yavaşlarsa Hafifçe Geriye Çekiniz, Normal Hızını Aldıktan Sonra İşleme Devam Ediniz.
8. Makine Yere Veya Tezgaha Bırakırken Daima Teleskopik Koruyucusunun Üzerine Koyunuz.

# El Makinelerinin Bakımı

İşe Başlamadan Önce,

A – Testere Laması Üzerindeki Reçine Vb. Birikintileri Mazotlu Fırça İle Temizleyiniz.

B – Teleskopik Koruyucunun Normal Çalıştığını Kontrol Ediniz.

1 – Kablo Ve Fiş Bağlanttılarının Sağlam Olduğunu Kontrol Ediniz.

2 – Kataloğunda Belirtrilen Esaslara Göre Makineyi Yağlayınız.

3 – Ortalama 50 Çalışma Saati Sonunda, Kömür Kapaklarını Sökerek

Kömürleri Çıkarınız Ve Kontrol Ediniz. Aşınmış Kömürleri Yenileri İle

Değiştiriniz Ve Kapaklarını Tekrar Sıkıca Kapatınız.