Dikey Delik Makinesi

Çalışma Güvenlik Ve Kuralları

1 – Matkabın Keskinliğini Daima Kotrol Ediniz Ve Mandrene Sağlam Bir Şekilde

 Bağlayınız.Çalışma Sırasında Arada Bir Makineyi Durdurarak Mandrenin

 Sıkılığını Kontrol Ediniz.

2–Mandren Anahtarını Mandrenden Çıkarmadan Makineyi Katiyen

 Çalıştırmayınız.

3–Delme Sırasında, Matkabı Yakacak Veya Kıracak Şekilde

 Zorlamayınız.Deriniliği Fazla Olan Deliklerde, Matkabı Arayla Geriye

 Çekerek Talaşların Boşalmasını Ve Matkabın Soğumasını Sağlayınız.

4– İş Parçasını Tablaya Sağlam Bir Şekilde Bağlayınız.

5–Matkap Koruyucu Siperini Daima Kullanınız. Delme Sırasında Elinizi

 Matkaptan Ve Özellikle Deliğin Çıkış Ağzından Koruyunuz.

6–Ucu Merkezleme Vidalı Ve Piramit Dipli Dalıcı (Amerikan) Matkapları

 Makineye Bağlamayınız.

7–Şalteri Kapatınca Mandreni Elinizde Tutarak Çabucak Durdurmaya

 Kalkmayınız.