Dikey Delik Makinesi

Çalışma Güvenlik Ve Kuralları

1 – Matkabın Keskinliğini Daima Kotrol Ediniz Ve Mandrene Sağlam Bir Şekilde

Bağlayınız.Çalışma Sırasında Arada Bir Makineyi Durdurarak Mandrenin

Sıkılığını Kontrol Ediniz.

2–Mandren Anahtarını Mandrenden Çıkarmadan Makineyi Katiyen

Çalıştırmayınız.

3–Delme Sırasında, Matkabı Yakacak Veya Kıracak Şekilde

Zorlamayınız.Deriniliği Fazla Olan Deliklerde, Matkabı Arayla Geriye

Çekerek Talaşların Boşalmasını Ve Matkabın Soğumasını Sağlayınız.

4– İş Parçasını Tablaya Sağlam Bir Şekilde Bağlayınız.

5–Matkap Koruyucu Siperini Daima Kullanınız. Delme Sırasında Elinizi

Matkaptan Ve Özellikle Deliğin Çıkış Ağzından Koruyunuz.

6–Ucu Merkezleme Vidalı Ve Piramit Dipli Dalıcı (Amerikan) Matkapları

Makineye Bağlamayınız.

7–Şalteri Kapatınca Mandreni Elinizde Tutarak Çabucak Durdurmaya

Kalkmayınız.