### Daire Testere Makinesinde

 Çalışma Güvenlik Ve Kuralları

1. Daima Yapılacak İşe Uygun Özellikte Çaprazlı Ve Bilenmiş Testere Kullanınız.
2. Mümkün Olan Her Durumda Ayırma Kaması Ve Koruyucu Siperi Kullanınız
3. Testereyi Kesilecek Parça Kalınlığından Sadece Birkaç Mm Yüksekte Çalışacak Şekilde Ayarlayınız.
4. Bütün Ayrlamaları Testere Tamamen Durduktan Sonra Yapınız. Makineyi Çabuk Durdurmak İçin, Testere Dişlerine Veya Yüzeyine Parça Dayamayınız.
5. Dönmekte Olan Testerenin Üzerinden Elinizi Veya İş Parçasını Katiyen Geçirmeyiniz.
6. Elinizi Dönmekte Olan Testereye 10 Cm’den Fazla Yaklaştırmayınız. Ve Testerenin Arka Tarafına Katiyen Geçirmeyiniz.
7. Kısa Ve Dar Parçaları Daima İtme Çubuğu İle İterek Kesiniz.
8. İnce Parçaları İşlerken Daima Baskı Tarağı Kullanınız.
9. Kızaklı Gönye Siperi İle Parça Boylarını Keserken, Makine Siperini Boy Stoplama Olarak Kullanmayınız.
10. Geri Tepmelerde Ve Parça Fırlatmalardan Korunmak İçin Makinenin Yan Tarafında Durarak Çalışınız.
11. Kesilecek İş Parçasının Bir Yüzü İle Cumbasını Önceden Düzeltiniz. Peşli, Eğri, Düşer Budaklı Ve Çivili Parçaları Makineye Vermeyiniz.
12. İş Parçasını Geniş Tablalar Hariç Serbest Elle Katiyen Kesmeyiniz.
13. Çalışma Esnasında Makine Tablasında Artık Parça Birikmesine Fırsat Vermeyiniz.Biriken Parçaları Elinizle Değil,Bir Ağaç Çubuk Yardımıyla İterek Düşürünüz.
14. Uzun Parçaları Keserken Destek Sehpaları Kullanınız. Veya Birisinden Yardım İsteyiniz. Keserken İtme Ve Yön Tayinini Kendiniz Yapınız.

15- Makineyi Çalıştırdıktan Sonra Testere Normal Hızını Almadan Kesime

 Baş Lamayınız.

16- Kesilmekte Olan İş Parçasını Katiyen Geri Çekmeyiniz.

17- Malzemenin Sert Veya Yumuşaklığına Göre Makinenin Devrini Ayarlayınız.

## Daire Testere Makinesinin

 Bakımı

İşe Başlamadan Önce;

1. Makine Tablası Ve Testere Laması Üzerindeki Talaş, Reçine V.B. Birikintileri Mazotlu Fırça İle Temizleyiniz.
2. Siper, Kızaklı Eklentiler Ve Ayar Düzenlerinin Normal Çalıştığını Kontrol Ediniz

Günlük Bakım:

1. Günlük Çalışma Bittiğinde Makine Üzerindeki Talaş Ve Tozları Temizleyiniz

Aylık Bakım:

1. Testere Lamasını Sökünüz,Temizleyiniz,Kaldırınız.
2. Makinenin Her Tarafındaki Talaş Ve Tozları Temizleyiniz
3. Mil Ve Kızak Yataklarındaki Yağlama Noktalarını Makine Katoloğunda Belirtildiği Şekilde Yağlayınız.
4. Bütün Metal Kısımları İnce Yağ İle Hafifçe Yaglayınız. Makinenin Üzerini Örtünüz

Yıllık Genel Bakım:

Ders Yılı Sonunda Makinenin Aşağıdaki Elemanlarını Kontrol Ederek Gerekli Gerdirme, Sıkıştırma, Onarma, Değiştirme Ayarlama Ve Yağlama İşlemlerini Yapınız.