# **DAİRESEL TESTERE KULLAMA TALİMATI**

1. Daire testereyi kullanan kişiler bu konuda tecrübeli olmalıdır.

2. Dairesel testere ile çalışmalarda koruyucu gözlük ve yüz siperi kullanın.

3. Kesilecek parçayı yerine dengeli oturtun.

4. Kesilecek parça ile kullanıcı arasında bir muhafaza var ise görüşü engellemeyecek şekilde yerleştirin.

5. Kesilecek malzemeyi el ile hareket ettirirken ellerin dairesel testereden yeterince uzakta olmasına dikkat edin.

6. Kesilen parçayı, kopma aşamasında savrularak fırlayabileceğinden serbest vaziyette bırakmayın.

7. Kesme sırasında oluşan çapakların etrafa sıçramaması için perdeleme yapın.

8. İşin çabuk bitirilmesi amacı ile hızlı kesim yapmanın testereyi zorlayacağı ve bu nedenle testere dişlerinin kırılmasına neden olacağı unutulmamalıdır. Kırılan testere dişi çevreye savrulup zarar verebileceği gibi, eksik diş ile çalışan daire testere, kesilmekte olan parçanın yerinden savrulmasına neden olabilecektir.

9. Dişi kırık daire testere derhal değiştirilmelidir.

10. Daire testere dişleri keskinliğini kaybetmiş ise değiştirilmelidir.

11. Testere hareketi durmadan tezgâh başından ayrılmayın.