## Bant Zımpara Makinesi

Çalışma Ve Güvenliği

1. Makinedeki Toz Ve Talaşları Temizleyiniz.
2. Makinede Çalışanı Rahatsız Etmeyiniz.
3. Çalışırken İş Parçasını Sağlamca Bir Sipere Dayayınız.
4. Baskı Takozunu Elinizde Sağlam Bir Şekilde Tutunuz. Parça Üzerinde Çalışırken Baskı Takozunu Bir Elinizle Sıkıca Kavrayın, Diğer Elinizle De Alt Tablayı Hareket Ettirin.
5. Elinizi Zımpara Bandına Yaklaştırmayın, Çalışırken Zımpara Bandına Dokunmayın.
6. Alt Tabla Yükseklik Ayarını Parçaya Göre Yapın, Yükseklik Kontrolünü Yapmadan Makineyi Kullanmayın.
7. Baskı Takozunun 1/3’ünden Fazlasının İş Parçası Üzerinden Taşmamasına Dikkat Ediniz.
8. Çalışmaya Başlamadan Önce Bant Zımpara Gerginliğini, Yırtık Olmadığını Kontrol Ediniz.

# Bant Zımpara Makinesinin Bakımı

Kasnak Yüzeylerini Reçine Ve Toz Birikintilerinden Arındırınız. Çalışma Bittikten Sonra Makineyi Toz Ve Talaşlardan Arındırınız. Aspiratörü Sık Sık Kontrol Ediniz. Makine Parçalarının Yağlama, Onarma, Sıkıştırma Vb. İşlemlerini Yapınız. Makine Zımparasını Kontrol Ediniz. Sağlam Olmayan Zımparalarla Çalışmayın.

Makinenin Alt Tabla, Kasnak Ve Baskı Takozunu Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Ediniz. Gerekli Ayar Ve Bakımlarını Yaptıktan Sonra Kullanmaya Başlayınız.